**CHD-2024-00674北宾馆学生宿舍基础网络设备采购**

**项目询价公告**

南京信息职业技术学院数字化建设中心就其所需项目采用询价方式采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加。

1、项目名称：北宾馆学生宿舍基础网络设备采购

2、项目编号 ：[CHD-2024-00674](http://caigou.njcit.cn/app/purchase/execute/plan/plan_list.jsp?isInventory=0&menuId=000000000000000000000000000000201708291511468108eqo138ih793n)

3、询价上限金额：44072.00元

4、项目内容：具体内容见询价文件描述

5、合格供应商：具体要求见询价文件第二页起要求

6、供应商自行下载询价文件

7、询价文件发送方式及时限：请将询价单和响应文件于**2024年11月05日09:00前邮寄到学校，逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。**

8、项目负责人洪老师，涉及项目需求的内容疑问，请及时与项目负责人联系。邮寄地址：南京市栖霞区文澜路99号，邮编：210023，电话：18951710966。

9、采购人：南京信息职业技术学院数字化建设中心

地 址：南京市栖霞区文澜路99号

**南京信息职业技术学院**

**采购询价单**

编号：Q/NJXX-QR-GZ-09-2010

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购方询价时间 | 2024.10.31 | | | | 供应商报价时间 |  | | | | |
| 采购方 | 南京信息职业技术学院（南京市栖霞区文澜路99号） | | | | 供应商全称（公章） |  | | | | |
| 经办人 | 洪海兵 | 联系电话 | 18951710966 | | 经办人、联系电话 |  | | | | |
| 货物名称 | 规格、型号及主要性能要求 | | 交货地点 | 数量 | 响应规格、型号及主要性能要求 | 单价 | 总价 | 质保期 | 供货期 | 备注  （服务承诺） |
| 24口POE交换机 | 24口POE交换机：24口POE接入交换机，交换容量:336Gbps，包转发率:126Mpps，24个10/100/1000BASE-T以太网端口(支持POE+）,4个万兆SFP+ | | 校内 | 2台 |  |  |  |  |  |  |
| 4口千兆ONU | 4口千兆ONU，上行采用1个GPON光模块，下行支持>4GE | | 校内 | 2台 |  |  |  |  |  |  |
| 烽火-48芯室外光缆 | 电信级GYTA,性能达0.18dB/Km, 衰减值0.25/km | | 校内 | 1000米 |  |  |  |  |  |  |
| 烽火-48芯ODF架（配尾纤） | 48芯ODF架满配48芯SC单模尾纤，法兰，大气压力70Kpa-106Kpa，防护等级lp65。尺寸：3U\*482\*300 | | 校内 | 2台 |  |  |  |  |  |  |
| 光纤熔接 | 满足通信要求 | | 校内 | 96芯 |  |  |  |  |  |  |
| 1:8分光器 | SC，插入损耗：＜8.0dB 回波损耗：＞50.dB | | 校内 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 42U落地机柜 | 学校提供 | | 校内 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 辅材 | 国标：光纤跳线10米两根、六类跳线两根、PDU电源一个、PVC线槽、16\*1.1PE线管30米、3\*2.5强电电源线20米、机打标签纸 | | 校内 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
| 施工调试集成费 | 定制 | | 校内 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求及  相关说明 | 1. 货到验收合格后付全款。 2. 以上货物报价包含安装、调试、管理、税务等相关费用，中标后7天内供货。 3. 交付使用后三年免费质保。 | | | |  |  | |  |  | |
| 报价截止时间 | 2023年11月05日09:00前 | | | | 最终  总报价 | 人民币（小写）： 元  人民币（大写）： 元 | | | | |
| 虚线左侧为采购方填写 | | | | | ***虚线右侧为供货商填写（请在供应商名称和报价一栏加盖公章）*** | | | | | |

**注意事项：**

一、供应商报价必须完整填写询价单、响应文件：公司营业执照、资质、法人代表授权函、授权代表身份证复印件，按格式要求填写、盖章；

二、质量保证期内的技术支持与售后服务：

1.厂商提供的服务标准应不低于行业内的平均水平。质保期内技术支持和售后服务以及备品备件服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。

2.货物须为原厂原包装，在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证；

3.接到报修，要求维修人员30分钟以内到达现场，开始排除故障。如厂家因故不能按期完成保修任务时，应事先与用户协商征得用户同意，并临时提供同等性能设备替换，不能影响学校教学工作，否则用户有权追究厂家的违约责任。

4.供应商失信记录，列入南京信息职业技术学院不良行为供应商名录。 5、配件及耗材要求：安装设备时除原机配件以外，如还需相关配件及耗材由中标人免费提供。

6、按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。

三、此项目最高限价44072元，高于最高限价属于无效报价；

四、响应文件包含但不限于以下内容：询价单、公司营业执照、资质、售后服务承诺等。只接收纸质密封响应文件。响应文件一式两份，须密封盖章，封面上写明公司名称、联系人及联系方式。

***五、响应文件必须于2024年11月05日上午9:00前快递至南京信息职业技术学院数字化建设中心。***

**附件：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **施工名称** | **数量** | **施工内容及施工目标** |
| 1 | 施工调试集成费 | 1项 | 1：调试二期监控核心OLT，并合理规划30多个监控地址；  2：从图书馆暗敷一根48芯室外光缆进入北宾馆三楼弱电间，有的地方需要套管；  3：从图书馆老机房搬运42U机柜到北宾馆3楼弱电间，并清理3楼弱电间内垃圾。  4：部署一组强电，安装两台交换机， 图书馆新总机房跳纤，交换机调试上线； |